You need a USB to micro cable to proceed with the firmware update.

1. Double click **SerialCom**.

1. Connect power & USB

2. Select right com port and connect to device in software

3. Select **SYSTEM** and **Firmware Update**

4. Chose firmware file

5. Unplug power & USB

6. Adjust dip switch 1 to down position

7. Connect USB, software detected device

一張含有 螢幕擷取畫面 的圖片

自動產生的描述

8. Connect power

9. Click “Upgrade” to start

10. Done

一張含有 螢幕擷取畫面 的圖片

自動產生的描述

11. Unplug USB

12. Adjust dip switch 1 back to up position